Инструкция по замене уплотнителя
         В связи с необходимостью транспортирования уплотнитель находится в свёрнутом (упакованном) виде, что является допустимым для его доставки. Для возможности дальнейшего использования уплотнителя, ему нужно придать первоначальную форму. Для этого просим Вас аккуратно расправить уплотнитель и подержать его в развёрнутом виде в горячей воде (например - из водопровода) около 10 минут. Этого достаточно для того, чтобы оболочка и магнитная вставка приняли первоначальную геометрическую форму. После проведения этой процедуры уплотнитель будет полностью готов к использованию для установки на дверь холодильника.
         В процессе монтажа не допустимы перегибы радиусом менее 4 см, так как это может привести к перелому магнитной вставки.
Перед заменой уплотнителя отключите холодильник от электросети.
Если ваш уплотнитель крепится на саморезы, выполните следующие шаги для его замены:
1. Откройте дверь и проверьте, что новый уплотнитель подходит по размеру и форме.
2. Найдите саморезы, которыми закреплён уплотнитель. Обычно они расположены по всему периметру или в специальных отверстиях.
 3. Осторожно выкрутите все саморезы, удерживающие уплотнитель.
 4. Аккуратно снимите старый уплотнитель, чтобы не повредить дверной корпус или внутренние части. Очистите место крепления уплотнителя от остатков пены (если уплотнитель крепился на неё).
 5. Осмотрите место крепления — убедитесь, что отверстия чистые и не повреждены.
 6. Установите новый уплотнитель — совместите его отверстия с крепёжными отверстиями на корпусе двери. 
7. Закрепите уплотнитель саморезами — вставьте и затяните их по очереди, равномерно распределяя натяжение, чтобы уплотнитель сидел плотно и ровно. 
Если ваш уплотнитель крепится в паз, выполните следующие шаги для его замены:
1. Откройте дверь и проверьте, что новый уплотнитель подходит по размеру и форме.
2. Аккуратно снимите старый уплотнитель, обычно он легко вытягивается из паза, начиная с одного угла. Осторожно потяните за уплотнитель, чтобы не повредить сам паз или дверной корпус. Если он зафиксирован зажимами или специальными выступами, аккуратно их отогните или освободите. 
3. Осмотрите паз — убедитесь, что он чистый и не повреждён.
4. Установите новый уплотнитель в паз, начинайте вставлять его с одного угла. Продвигайте по периметру, аккуратно натягивая и вставляя в паз. Убедитесь, что уплотнитель полностью зафиксирован по всему периметру и не имеет складок или зазоров. 
5. Иногда новый уплотнитель неплотно держится в пазу, ему нужно время, чтобы полностью расправиться и принять правильную форму. Процесс можно ускорить,  если подогреть его феном. Рекомендуется не открывать холодильник первые несколько часов после установки нового уплотнителя.
     Проверьте герметичность прилегания уплотнителя. Для этого откройте дверцу холодильника, вставьте  лист бумаги между уплотнителем и корпусом холодильника, закройте дверь, если лист вытаскивается с усилием, то уплотнитель – герметичен.
      Включите холодильник обратно в сеть и убедитесь в правильной работе.
     Если возникнут трудности с установкой или снятием уплотнителя, обратитесь к специалисту по ремонту холодильников.

Пример уплотнителей под саморез:
уплотнитель стинол с00854009 570*1009 (116,117,120,233,234) для холодильника от интернет-магазина https://fort1047.ru
уплотнитель позис, мир, свияга (56*128) для холодильника от интернет-магазина https://fort1047.ru
уплотнитель бирюса саморез б-10, 5, 20, 320хк (1114*553) для холодильника от интернет-магазина https://fort1047.ru
Пример уплотнителей в паз:
уплотнитель lg (570*720) паз для холодильника от интернет-магазина https://fort1047.ru
уплотнитель samsung (57*70) паз для холодильника от интернет-магазина https://fort1047.ru
уплотнитель атлант (минск) (556*854) паз х/к 769748901505 для холодильника от интернет-магазина https://fort1047.ru
уплотнитель бирюса паз б-130 133 127 143 144 320 360 нто ( 570*660 ) для холодильника от интернет-магазина https://fort1047.ru
