Чтобы самостоятельно подобрать тэн для стиральной машины, Вам понадобится следующая информация:

1. Модель стиральной машины: Узнайте точную модель и марку устройства. Это поможет найти совместимый тэн.
[image: C:\Users\FORT2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\где находится этикетка стиральной машины.jpg]

2. Мощность тэна: Обычно указывается в ваттах (W). Мощность может варьироваться, и важно выбрать тэн с такой же мощностью, как у старого. [image: C:\Users\FORT2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\мощность тэна.jpg]
3. Размеры тэна: Измерьте длину вашего тэна и диаметр фланца, чтобы новый подходил по размерам. 
[image: C:\Users\FORT2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Размеры тэна.jpg]


4. Бурт:   Бурт помогает надежно зафиксировать тэн в корпусе стиральной машины. Это предотвращает его смещение и обеспечивает правильное распределение тепла, а также минимизирует протечки.
[image: C:\Users\FORT2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Бурт.jpg]



5. Наличие температурного датчика: Некоторые тэны имеют встроенный температурный датчик, сопротивление которого может варьироваться. Если у вас был такой, то стоит рассмотреть аналогичный. 
[image: C:\Users\FORT2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Наличие температурного датчика.jpg]


6. Форма тэна: На некоторых моделях стиральных машин устанавливаются изогнутые тэны, это важный параметр, который не стоит игнорировать. 
[image: C:\Users\FORT2\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\форма тэна.jpg]
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